



План застройки для проведения Регионального чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы»

по компетенции «Ландшафтный дизайн» (категория участников основная)



Комментарии:

1. Внутренний размер рабочего места участника (короба с песком) - 4,0 х 5,0 м, высота не менее 30 см. Материал для изготовления рабочего места может быть любой (брус, доска, OSB- плита). В короб равномерно засыпается песок не менее 30 см.

2. Конкурсная площадка должна размещаться в крытом павильоне, хорошо освещаться и вентилироваться. Освещение должно соответствовать средней горизонтальной освещенности, не менее 300 Лк, по всей площади рабочего места участка.

3. Размещение конкурсной площадки должно быть организовано в непосредственной близости от въездных ворот в павильон. Ширина въездных ворот

не менее 2 метров, для возможности заезда в павильон мини-трактора (колесный с грузоподъемностью 1,5-2,0 т), для производства разгрузочно- погрузочных работ при монтаже и демонтаже площадки.

4. Для каждого рабочего места должны быть организованы электрические розетки, водоотвод с водорозеткой холодной воды для системы автоматического полива и полива растений. Необходимо учитывать, что вода может потребоваться одновременно на всех рабочих местах. Электроснабжение должно обеспечиваться системой заземления, а приборы защитой от влаги.

5. Площадка проведения чемпионата должна полностью соответствовать ИЛ. Оснащение и наполнение комнат экспертов, участников, волонтеров, склад, рабочая зона участников должны совпадать с перечнем оборудования, мебели отображенных в ИЛ.