|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**ПЛАН ЗАСТРОЙКИ**

Региональный этап Чемпионата по профессиональномумастерству «Профессионалы»  ***2024***

**по компетенции**

«Сухое строительство и штукатурные работы»

***Ленинградской области***

2024 г.

Актуальный план застройки для проведения чемпионата вычерчиваетсяв соответствии с принятыми в компетенции условными обозначениями сприменением компьютерных программ и с учетом наименованийинфраструктурного листа.

Рабочие места находятся на одной площадке. Комната участников, раздевалка, склад материалов, зона складирования ГСП находятся в смежных комнатах с прямым выходом на площадку, комната главного эксперта и комната экспертов находятся на втором уровне в смежных комнатах, имеют выход на площадку по лестнице. Вода будет находится в бочках и слив грязнойводы тоже используется бочки, кран с водой находится на площадке, где находятся краны централизованной системы.

Для организации работы площадки во время проведения Чемпионатанеобходимо гарантировать нормативные условия работы лиц,задействованных в мероприятии.

Будут обеспечены требования условий работы участников, условия дляобъективного судейства экспертной группы, условия работы волонтеров,поддерживающих санитарный порядок внутри площадки;Будут обеспечены требования безопасности окружающих (гостей, посетителей,представителей СМИ и т.д.).

На площадке имеются необходимые коммуникации (водопровод,водоотведение, электроснабжение и освещение, вентиляция и отопление, ит.д.).

Санитарные комнаты находятся вне площадки на этаже.температура окружающего воздуха не ниже +15С˚, а влажность воздухане превышает 60%.

Розетки имеют заземление, и приборы имеют влагозащиту.

Освещение имеется как естественное, так и искусственное, не менее300лк, по всей площади рабочего участка.

Согласно общепринятым правилам, площадка оборудована комнатойэкспертов, комнатой участников, разбита на рабочие участки.

Имеется зона для проведения тестовых проб, где участники могут опробовать материалы, предоставленные организаторами чемпионата.

Для безопасного передвижения и удобства гостей, посетителей  
мероприятия, а также для обеспечения оптимального обзора и контроля всех  
соревнующихся площадок, экспертной группой проход по периметру площадки

должен быть не менее 1000 мм. В помещении 5 рабочих мест в 2 ряда и проход между ними составляет 1500 мм,

Внутри площадки:

• Размер рабочей зоны конкурсанта 4,0 х 4,0 м

• Вокруг рабочей зоны сделана разметка. Толщина разметочной ленты не  
входит в размер рабочей зоны. Все расходные материалы и инструменты,  
согласно ИЛ, расположены на площадке.

• Между рабочими зонами, оборудованы проходы не менее 500мм;

• Полоса безопасности по периметру рабочих участков (отступ от стен или  
ограждения) не менее 500 мм;

Внутри рабочей зоны:

• Сборка конструкции выполняется на подиуме. Размер подиума 1500х1500 мм

Подиум изготавливается из влагостойкой фанеры или плиты OSB-3 (толщина не менее 21 мм). Опоры равномерно распределены по всей площади подиума. (см. Предлагаемая сборка Подиума).

• Все инструменты, оборудование, в том числе и личный инструмент  
конкурсанта, расходные материалы для выполнения конкурсного задания  
находятся внутри рабочей зоны конкурсанта.

• Стол рабочий – для работы с гипсом. Используется при выполнении  
вариативной части: Модуль Д. Столешница изготовлена из ламинированной  
фанеры (толщина 18 мм и более), имеет гладкую поверхность.

Комната главного эксперта и комната экспертов оборудованы согласно инфраструктурному листу. В комнате участников имеются стулья и металлические шкафчики.

Брифинг будет проходить в комнате участников, в котором имеются  
столы, стулья.

Мусорный контейнер 1100л. находится вне помещения. Вынос мусора организован силами волонтёров.



